전기의 안전취급

인체에 전류가 흐르게 되면, 아주 작은 전류에서는 아무런 느낌도 없으나 전류가 커지게 되면 통전전류의 양 및 시간에 따라 가벼운 지각에서부터 고통스러운 쇼크, 근육 수축 및 마비, 심장마비 및 화상 등이 일어나 이주 위험하게 된다. 통전전류의 크기는 인체의 전기저항에 의해 결정되며. 이 저항은 접촉전압에 따라 다르나 온몸이 젖어 있는 최악의 경우를 감안하면 약 l000Ω 정도가 된다. 따라서 전기를 취급할 때는 이 저항 값을 크게 하는 것이 중요하다. 초등 과학의 전기 단원 실험에서 어린이들이 직접 다루는 건전지는 직류 전기이며 건전지 한 개의 전압은 보통 1.5볼트로 직접 손으로 만져도 아무런 느낌은 받을 수 없을 정도로 안전하다. 그러나 3V 같은 저압 직류에서도 화상이 생길 때가 있다. 고주파 또는 고압 교류는 저주파 또는 저압 교류보다 위험도가 높다. 감전 사고에 대한 안전을 고려하여 외국에서는 교류전원을 100V로 사용하는 나라가 많지만 우리나라에서는 전선로에서의 손실을 줄이기 위해 220V의 상대적으로 위험한 전기를 사용한다. 초등 과학 실험실의 실험대에도 220V 전원이 연결되어 있다. 현미경과 같은 전원 연결을 필요로 하는 실험기구를 사용할 때에는 감전 사고에 주의하여야 한다. 만일 감전자가 발생 하였을 때는 구조자 자신이 감전되지 않도록 주의하면서 즉시 감전자를 전류에서 떼어놓아야 한다.

1) 감전에 의한 전기재해를 방지하기 위한 일반적인 방법

가) 전기기기 및 배선 등의 모든 충전부는 노출시키지 않는다.

나) 전기기기 사용 시에는 필히 접지를 시켜야 한다.

다) 누전차단기률 사용하여 감전사고시의 재해를 방지한다.

라) 전기기기의 스위치 조작은 이무나 함부로 하지 않도록 주의시킨다.

마) 젖은 손으로 전기기기를 만지지 않는다.

바) 안전개폐기는 반드시 정격 퓨즈를 사용한다.

사) 불량하거나 고장난 전기제품을 사용하지 않는다.

아) 배선용 전선은 중간에 연결한 접속부분이 있는 것을 사용하지 않는다.

2) 실험․실습실에서의 전기안전수칙

가)  실험실기기의 작업 및 조작은 지정된 순서를 정확히 따를 것

나) 실험실 기기의 전기스위치를 넣기 전에 안전을 확인할 것

다) 실험실기기사용 종료 시에는 반드시 전원을 차단할 것

라) 젖은 손이나 맨발로 전기기기 및 전기배선에 접촉하지 말 것

마) 실험실기기의 퓨즈에 도선이나 철선을 사용하지 말 것

바) 모든 실험실기기의 접지를 철저히 할 것

사) 실험실기기의 수리 및 이동은 전원을 끊고 실시할 것

아) 실험실기기 및 실험실의 누전차단기의 테스트버튼을 정기적으로 점검할 것

자) 실험실기기의 충전부분은 노출되지 않도록 조치할 것

차) 실험실기기에 이상이 있으면 즉시 전기 안전 관리자에게 연락할 것

3) 일반적인 전기안전 작업요령

가) 장비를 검사하기 전에 회로의 스위치를 끄거나 장비의 플러그를 뽑아 전원을 끈다.

나) 스위치를 끌 때에는 가죽이나 면으로 된 절연성 장갑을 착용하고 오른손을 사용하며, 얼굴은 스위치 함을 향하지 않게 하고 손잡이를 내린다.

다) 전기설비 작업을 할 때는 공구나 비품의 손잡이는 부도체로 된 것을 사용한다.

라) 전기장치의 충전부는 전기적 절연을 한다.

마) 전원에 연결된 회로배선은 임의로 변경하지 않는다.

바) 작업공간은 충분히 확보하고 항상 청결하게 유지한다.

사) 플러그를 전원에 연결한 채 회로변경 작업을 하지 않는다.

아) 회로가 확실하게 연결되어 있지 않으면 플러그를 꽂지 않는다.

자) 젖은 손이나 물건으로 회로에 접촉하지 않는다. 감전사고의 원인이 된다.

차) 전기설비에 연결된 접지선의 접속을 확인한다.

카) 연결 코드는 가능한 한 짧게 사용한다.

타) 전기설비 근처에서는 인화성 액체 등을 사용하지 않는다.

파) 다중 콘센트는 가능한 한 사용하지 않도록 한다. 과전류에 의한 화재의 원인이 될 수 있다. 만일 추가콘센트가 필요하다면 전기 담당 부서에 의뢰해서 설치해야 한다.

하) 콘센트에 코드를 연결하거나 뽑을 때는 연결코드의 머리 부분을 잡고 끼우거나 뽑아야한다. 전선을 잡고 뽑을 경우는 끊어지거나 합선의 원인이 된다.