초자기구의 안전취급

가. 비이커

: 화학실험용 통형의 용기, 경질 유리

1) 종류

- 크기 : 50L, 100mL, 200mL, 250mL, 300mL,                 500mL, 1000mL, 2000mL

- 유리 강도 : 연질과 경질(가열할 때 사용)

2) 사용법

- 가열할 때

․ 비커의 겉 부분에 묻은 물을 마른 헝겊으로 잘 닦는다.

․ 직접 가열하지 않아야 하며 반드시 석면 쇠그물 위에 놓고 가열한다.

․ 용액을 농축시킬 때만 사용하고 증발시킬 때는 증발접시를 사용한다.

- 액체물질을 넣을 때

․ 비커의 벽을 따라 흘러내리게 한다.

- 고체 물질을 넣을 때

․ 비커를 기울여 안쪽 벽을 가볍게 미끄러지도록 한다.

- 저을 때

․ 유리 막대가 비커 벽에 세게 닿지 않도록 하여 젓는다.

- 보관할 때

․ 솔로 깨끗이 씻은 후 평면에 엎어 두거나 벽에 고무판을 입힌 못을 박고 걸어          둔다.

3) 사용 시 주의사항

- 비커의 액체를 가열할 때는 직접 비커의 바닥을 가열해서는 안된다.

- 가열할 때는 경질로 된 비커를 사용한다.

나. 삼각플라스크

: 화학실험용 경질 유리

a) 종류

- 크기 : 50mL, 100mL, 200mL, 250mL, 300mL,                 500mL, 1000mL, 2000mL

- 유리 강도 : 경질(가열할 때 사용)

b) 사용법

- 가열할 때

․ 삼각플라스크의 겉 부분에 묻은 물을 마른           헝겊으로 잘 닦는다.

․ 직접 가열하지 않아야 하며 반드시 석면            쇠그물 위에 놓고 가열한다.

․ 용액을 농축시킬 때만 사용하고 증발시킬 때는 증발접시를 사용한다.

- 액체물질을 넣을 때

․ 삼각플라스크의 벽을 따라 흘러내리게 한다.

- 고체 물질을 넣을 때

․ 삼각플라스크를 기울여 삼각플라스크의 안쪽 벽을 가볍게 미끄러지도록 한다.

- 저을 때

․ 유리 막대가 삼각플라스크 벽에 세게 닿지 않도록 하여 젓는다.

- 보관할 때

․ 솔로 깨끗이 씻은 후 평면에 엎어 두거나 벽에 고무판을 입힌 못을 박고 걸어          둔다.

c) 사용 시 주의사항

- 비커의 액체를 가열할 때는 직접 삼각플라스크의 바닥을 가열해서는 안된다.

- 가열할 때는 경질로 된 삼각플라스크를 사용한다.

다. 가지달린 삼각플라스크

: 화학실험용 경질 유리

a) 종류

- 크기 : 250mL, 500mL

- 유리 강도 : 경질(가열할 때 사용)

b) 사용법

- 증류수 얻기, 산소 얻기, 가스 모으기 등의 실          험을 할 때 가지에 고무관을 끼워 실험한다

- 가열할 때

․ 가지달린 삼각플라스크의 겉 부분에 묻은            물을 마른 헝겊으로 잘 닦는다.

․ 직접 가열하지 않아야 하며 반드시 석면 쇠           그물 위에 놓고 가열한다.

- 액체물질을 넣을 때

․ 가지달린 삼각플라스크의 벽을 따라 흘러내리게 한다.

- 고체 물질을 넣을 때

․ 가지달린 삼각플라스크를 기울여 안쪽 벽을 가볍게 미끄러지도록 한다.

- 저을 때

․ 유리 막대가 가지달린 삼각플라스크 벽에 세게 닿지 않도록 하여 젓는다.

- 보관할 때

․ 솔로 깨끗이 씻은 후 평면에 엎어 두거나 벽에 고무판을 입힌 못을 박고 걸어           둔다.

- 고무관 끼울 때

․ 물을 고무에 적신 후 돌리면서 끼운다.

c) 사용 시 주의사항

- 가지부분에 깨져있는 경우가 있으므로, 반드시 고무관 끼우기 전에 확인해야 한다.

라. 집기병

: 화학반응(연소 또는 산화) 실험에서 주로 사용

a) 종류

- 크기 : 100mL, 250mL, 500mL

- 유리 강도 : 연질(가열할 수 없음)

b) 사용법

- 기체를 모아서 성질을 알아보는 실험을 할 때 주          로 사용함

- 보관할 때

․ 솔로 깨끗이 씻은 후 평면에 엎어 두거나 벽에 고판을 입힌 못을 박고 걸어둔다.

c) 사용 시 주의사항

- 사용 전 주둥이 가장자리가 파손되어 있는지 확인해야 한다.

마. 시험관

: 화학반응(연소 또는 산화) 실험에서 주료 사용

a) 종류

- 크기: Φ12mm×120mm, Φ15mm×150mm, Φmm×180mm, Φ21mm×210mm,

Φ24mm×210mm, Φ30mm×210mm

- 유리 강도 : 연질(가열할 수 없음)

b) 사용하는 곳

․ 물질의 성질을 알아볼 때

․ 물질을 가열할 때

․ 물질의 반응을 알아볼 때

c) 사용법

- 잡는 방법

․ 손으로 잡을 때에는 엄지와 검지, 장지로 위쪽을 잡는다.

․ 시험관 집게로 잡을 때에는 시험관 집게를 벌려서 시험관을 아래로 밀어 넣어 고           정시킨다.

․ 시험관 위쪽 2/3쯤에 손이나 집게로 잡는다.

- 액체를 넣을 때

․ 액체를 넣을 때 시험관을 기울여서 1/4정도 넣는다.

- 고체를 넣을 때

․고체는 시험관의 깊숙한 곳에서부터 미끄러져 내려가도록 슬며시 밀어 넣는다.

(가루시약은 약포지를 접어서 이용하거나 약숟가락을 이용한다.)

- 물질을 반응시킬 때

․손목만 움직여서 시험관의 아랫부분을 둥글게 돌려서 섞는다.

- 관찰할 때

․시험관 뒤쪽에 흰 종이를 대고 색깔을 관찰한다.

- 보관할 때

․ 솔로 깨끗이 씻은 후 평면에 엎어 두거나 벽에 고무판을 입힌 못을 박고 걸어 둔다.

d) 사용 시 주의사항

- 딱딱한 물체에 부딪치면 잘 깨어진다.

- 위험한 액체시약을 넣을 때에는 시험관을 시험관대에 꽂아 놓고 시약병을 기울여         서 흘러 들어가게 한다.

- 덩어리 시약은 곧바로 떨어뜨리면 시험관의 밑 부분이 깨지는 경우가 있다.

바. 스포이트

: 화학반응 실험 때 용액을 떨어뜨리거나 적은양의 액체 부피 측정에 사용

a) 종류

- 크기 : 2mL, 5mL, 10mL

- 유리의 질 : 연질(가열할 수 없음)

b) 사용하는 곳

․적은 양의 액체 시약이나 용액을        떨어뜨릴 때

․일정한 양을 정확하게 넣으려 할 때

․적은 양의 액체 시약이나 용액을 정확히 따를 때 2mL나 5mL 스포이트를 사용하고, 주둥이가 긴 실험기구를 사용할 때는 피펫(눈금 있는 피펫)이라는 것을 쓰기도 한다.

c) 사용법

- 잡는 방법

․엄지와 검지로 고무 부분을 가볍게 감아쥐고 나머지 손가락으로 유리관 부분을 가볍게 쥔다.

- 액체를 빨아들일 때

․고무 부분을 엄지와 검지로 꼭 쥐어서 공기를 뺀 체로 유리 부분의 끝을 덜어 내려는 용액 속에 넣어 고무 부분을 살짝 놓으면서 필요한 양의 용액을 빨아올린다.

- 액체를 떨어뜨릴 때

․고무 부분을 슬며시 눌러 필요한 양의 용액을 다른 물질에 떨어뜨린다.

- 보관할 때

․실험이 끝나면 스포이트를 물로 깨끗이 씻는다.

d) 사용 시 주의사항

- 딱딱한 물체에 부딪치면 잘 깨어진다.

- 위험한 시약을 넣을 때에는 스포이트를 시약병에 표면에 대고 시약병을 기울여서 흘러 들어가게 한다.

- 액체 시약이나 용액이 들어있는 스포이트는 거꾸로 세우면 안 된다. 시약이나 용액이 고무 부분을 상하게 할 수도 있다.

- 두 가지 이상의 용액을 다룰 때에는 물로 잘 씻거나 각각 다른 스포이트를 사용한다.

사. 페트리접시(샬레)

: 화학반응 실험이나 건조, 생물의 배양 실험 등에 사용

a) 종류

- 크기 : Φ90mm, Φ120mm, Φ150mm

- 유리 강도 : 연질유리, 플라스틱 제품도 있음

b) 사용하는 곳

- 씨앗의 싹트기 관찰, 뿌리털의 관찰, 곰팡이와         세균의 배양 관찰, 작은 생물을 관찰할 때

- 약솜이나 거름종이로 프레파라트를 만들 때

- 재료를 보관할 때

- 스포이트로 약품을 떨어뜨릴 때

c) 사용법

- 씨앗의 싹트기 관찰

․ 페트리접시에 솜을 깔고 물을 알맞게 부은 후 강낭콩을 넣고 뚜껑을 덮는다.

- 뿌리털 관찰

․ 페트리접시에 검은 헝겊이나 검은 종이를 깔로 물을 알맞게 붓고 그 위에 무씨를 넣고 뚜껑을 덮는다.

- 곰팡이나 세균 관찰

․ 식빵 조각을 페트리접시에 넣고 설탕물을 조금 부은 뒤 햇빛이 잘 들어오지 않는 따뜻한 곳에 둔다.

- 작은 생물을 관찰해 본다.

․ 작은 생물을 페트리접시에 넣고 실체 현미경으로 관찰한다.

․ 솔이끼, 우산이끼 등을 페트리접시에 담아 관찰한다.

d) 사용 시 주의사항

- 뜨거운 물을 붓거나 가열해서는 절대로 안 된다.

- 페트리접시는 깨끗이 닦은 뒤에 엎어 놓고 말린다. 포개어서 보관하지 않는다.

아. 눈금실린더

: 바로 세워 놓을 수 있도록 원통형의 유리관에 눈금을 새겨놓은 용기. 액체의 용량, 용적 등을 측정하는데 간편하게 사용할 수 있는 용기

a) 종류

- 크기 : 10mL, 20mL, 25mL, 50mL, 100mL, 200mL, 250mL, 300mL, 500mL, 1000mL

- 유리 강도 : 연질유리, 플라스틱 제품(크기에 한정)

b) 사용하는 곳

- 액체와 고체의 용량 및 고체의 부피 측정

c) 사용법

- 재려고 하는 양보다 약간 큰 것을 고르고 눈금의 크기를 확인한다.

- 눈금실린더를 기울여서 안쪽 벽면을 따라 흘러내리도록 하고 재려는 양보다 조금 적게 따른다.

- 눈금실린더를 안전한 수평진 곳에 놓고 스포이          트로 용량을 정확히 맞춘다.

- 30cm정도 떨어진 거리에서 액체의 기둥 높이와 같게 눈의 높이를 조절해서 눈금을 읽는다.

d) 사용 시 주의사항

- 평평하고 안전한 곳에 둔다.

- 사용한 눈금실린더는 깨끗하게 씻은 다음 엎어 놓아 안에 물기가 전혀 없도록 한다.

자) 유리막대

: 유리로 된 막대

a) 종류

- 크기 : Φ5×200mm, Φ5×300mm

- 유리 강도 : 경질유리

b) 사용하는 곳

- 병 속의 액체를 유리막대로 젓거나 섞을 때

- 깔때기나 비커에 액체를 따를 때

c) 사용법

- 유리막대로 저을 때는 컵에 부딪치지 않게 손목만의 힘으로         가볍게 젓는다.

- 액체를 따를 때는 유리막대를 깔때기 속에 비스듬히 세운 다음 컵을 유리막대 중간에 댄 채 기울여 물이 유리막대를 따라 흘러 내려가게 한다.

- 쓰고 난 뒤 깨끗이 씻어서 시험관대에 꽂아둔다

d) 사용 시 주의사항

- 끝이 날카로운 것은 사용하지 않는다.

- 여러 가지 액체를 다룰 때는 물에 잘 씻어서 쓰거나 다른 유리막대를 사용한다.

- 유리막대를 함부로 입에 대어 맛을 보는 것은 위험한 일이다.

차) 유리관

: 유리로 된 관

a) 종류

- 모양 : 곧은 관, 굽은 관, Y자관, U자관

- 크기 : 지름 3mm, 5mm, 6mm, 7.5mm, 9mm

- 유리 강도 : 경질유리

b) 사용하는 곳

- 스포이트 대신 액체를 덜어낼 때

- 곧은 관과 ㄱ자관은 기체 발생 실험을 할 때

c) 사용법

- 액체를 덜어낼 때는 유리관을 액체에 넣어 위쪽을 엄지로 막아서 다른 곳으로 옮겨 엄지손가락을 뗀다.

- 기체 발생 실험을 할 때는 유리관을 고무마개에 끼워서 사용한다. 물을 묻힌 유리관 끝을 짧게 잡고 돌리면서 끼워야 다치지 않는다.

- 쓰고 난 뒤 깨끗이 씻어서 시험관대에 꽂아 둔다.

d) 주의사항

- 끝이 날카로운 것은 사용하지 않는다.(끝부분을 가열하여 부드럽게 만든다.)

- 실험 도중 불어보는 일은 위험하다